Отчёт по лабораторной работе №5

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Мишина Анастасия Алексеевна

Содержание

# 1 Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети [1].

# 2 Задание

1. На коммутаторах сети настроить Trunk-порты на соответствующих интерфейсах, связывающих коммутаторы между собой.
2. Коммутатор msk-donskaya-sw-1 настроить как VTP-сервер и прописать на нём номера и названия VLAN.
3. Коммутаторы msk-donskaya-sw-2 — msk-donskaya-sw-4, mskpavlovskaya-sw-1 настроить как VTP-клиенты, на интерфейсах указать принадлежность к соответствующему VLAN.
4. На серверах прописать IP-адреса.
5. На оконечных устройствах указать соответствующий адрес шлюза и прописать статические IP-адреса из диапазона соответствующей сети, следуя регламенту выделения ip-адресов.
6. Проверить доступность устройств, принадлежащих одному VLAN, и недоступность устройств, принадлежащих разным VLAN.
7. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

# 3 Выполнение лабораторной работы

Для начала откроем файл .pkt из предыдущей работы с нашей сетью, где у нас уже размещены и подключены устройства, начнем выполнять конфигурацию VLAN.

Используя приведённую ниже последовательность команд из примера по конфигурации Trunk-порта на интерфейсе g0/1 коммутатора msk-donskaya-aamishina-sw-1, настроbv Trunk-порты на соответствующих интерфейсах всех коммутаторов (рис. 1), (рис. 2), (рис. 3), (рис. 4), (рис. 5), (рис. 6).




Рис. 1: Настройка Trunk-портов на msk-donskaya-aamishina-sw-1




Рис. 2: Настройка Trunk-портов на msk-donskaya-aamishina-sw-2




Рис. 3: Настройка Trunk-портов на msk-donskaya-aamishina-sw-3




Рис. 4: Настройка Trunk-портов на msk-donskaya-aamishina-sw-4




Рис. 5: Настройка Trunk-портов на msk-donskaya-aamishina-sw-1




Рис. 6: Настройка Trunk-портов на msk-pavlovskaya-aamishina-sw-1

Используя приведённую в лабораторной работе последовательность команд по конфигурации VTP, настройим коммутатор msk-donskaya-aamishina-sw-1 как VTP-сервер и пропишем на нём номера и названия VLAN. Настроим коммутаторы msk-donskaya-aamishina-sw-2 msk-donskaya-aamishina-sw-4,msk-pavlovskaya-aamishina-sw-1 как VTP-клиенты. Сначала зададим список VLAN (рис. 7).




Рис. 7: Задание VLAN

Убедимся, что VLAN заданы, выполнив команду show vlan (рис. 8).




Рис. 8: Проверка VLAN

Теперь настроим коммутатор msk-donskaya-aamishina-sw-1 как VTP-сервер (рис. 9).




Рис. 9: Конфигурация VTP msk-donskaya-aamishina-sw-1

Благодаря протоколу VTP мы можем задать VLAN только на сервере, тогда на клиентах будут отражаться такие же VLAN.

Настроим коммутатор msk-donskaya-aamishina-sw-2 как VTP-клиент (рис. 10).




Рис. 10: Конфигурация VTP msk-donskaya-aamishina-sw-2

Настроим коммутатор msk-donskaya-aamishina-sw-3 как VTP-клиент (рис. 11).




Рис. 11: Конфигурация VTP msk-donskaya-aamishina-sw-3

Настроим коммутатор msk-donskaya-aamishina-sw-4 как VTP-клиент (рис. 12).




Рис. 12: Конфигурация VTP msk-donskaya-aamishina-sw-4

Посмотрим VTP статус, увидим, что у нас подключено 11 VLAN, и устройство является клиентом (рис. 13).




Рис. 13: Проверка VTP статуса

Проверим, что у нас отображаются нужные VLAN (рис. 14).




Рис. 14: Проверка отображения VLAN

Настроим коммутатор msk-pavlovskaya-aamishina-sw-1 как VTP-клиент (рис. 15).




Рис. 15: Конфигурация VTP msk-pavlovskaya-aamishina-sw-1

Используя приведённую в лабораторной работе последовательность команд по конфигурации диапазонов портов и на интерфейсах укажем принадлежность к VLAN. Выполним конфигурацию в соответствии с табл. 1 (рис. 16), (рис. 17), (рис. 18), (рис. 19).




Рис. 16: Конфигурация VTP msk-donskaya-aamishina-sw-4




Рис. 17: Конфигурация VTP msk-pavlovskaya-aamishina-sw-1




Рис. 18: Конфигурация VTP msk-donskaya-aamishina-sw-2




Рис. 19: Конфигурация VTP msk-donskaya-aamishina-sw-3

Таблица 1: Таблица портов

| Устройство | Порт | Примечание | Access VLAN | Trunk VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msk-donskaya-aamishina-gw-1 | f0/1 | UpLink |  |  |
|  | f0/0 | msk-donskaya-aamishina-sw-1 |  | 2, 3, 101, 102, 103, 104 |
| msk-donskaya-aamishina-sw-1 | f0/24 | msk-donskaya-aamishina-gw-1 |  | 2, 3, 101, 102, 103, 104 |
|  | g0/1 | msk-donskaya-aamishina-sw-2 |  | 2, 3 |
|  | g0/2 | msk-donskaya-aamishina-sw-4 |  | 2, 101, 102, 103, 104 |
|  | g0/1 | msk-pavlovskaya-aamishina-sw-1 |  | 2, 101, 104 |
| msk-donskaya-aamishina-sw-2 | g0/1 | msk-donskaya-aamishina-sw-1 |  | 2, 3 |
|  | g0/2 | msk-donskaya-aamishina-sw-3 |  | 2, 3 |
|  | f0/1 | Web-server | 3 |  |
|  | f0/2 | File-server | 3 |  |
| msk-donskaya-aamishina-sw-3 | g0/1 | msk-donskaya-aamishina-sw-2 |  | 2, 3 |
|  | f0/1 | Mail-server | 3 |  |
|  | f0/2 | Dns-server | 3 |  |
| msk-donskaya-aamishina-sw-4 | g0/1 | msk-donskaya-aamishina-sw-1 |  | 2, 101, 102, 103, 104 |
|  | f0/1–f0/5 | dk | 101 |  |
|  | f0/6–f0/10 | departments | 102 |  |
|  | f0/11–f0/15 | adm | 103 |  |
|  | f0/16–f0/24 | other | 104 |  |
| msk-pavlovskaya-aamishina-sw-1 | f0/24 | msk-donskaya-aamishina-sw-1 |  | 2, 101, 104 |
|  | f0/1–f0/15 | dk | 101 |  |
|  | f0/20 | other | 104 |  |

Укажем статические IP-адреса на оконечных устройствах и проверим с помощью команды ping доступность устройств, принадлежащих одному VLAN, и недоступность устройств, принадлежащих разным VLAN.

Задавать IP-адреса будем в соответствии с табл. 2.

Таблица 2: Таблица IP. Сеть 10.128.0.0/16

| IP-адреса | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 10.128.0.0/16 | Вся сеть |  |
| 10.128.0.0/24 | Серверная ферма | 3 |
| 10.128.0.1 | Шлюз |  |
| 10.128.0.2 | Web |  |
| 10.128.0.3 | File |  |
| 10.128.0.4 | Mail |  |
| 10.128.0.5 | Dns |  |
| 10.128.0.6-10.128.0.254 | Зарезервировано |  |
| 10.128.1.0/24 | Управление | 2 |
| 10.128.1.1 | Шлюз |  |
| 10.128.1.2 | msk-donskaya-aamishina-sw-1 |  |
| 10.128.1.3 | msk-donskaya-aamishina-sw-2 |  |
| 10.128.1.4 | msk-donskaya-aamishina-sw-3 |  |
| 10.128.1.5 | msk-donskaya-aamishina-sw-4 |  |
| 10.128.1.6 | msk-pavlovskaya-aamishina-sw-1 |  |
| 10.128.1.7-10.128.1.254 | Зарезервировано |  |
| 10.128.2.0/24 | Сеть Point-to-Point |  |
| 10.128.2.1 | Шлюз |  |
| 10.128.2.2-10.128.2.254 | Зарезервировано |  |
| 10.128.3.0/24 | Дисплейные классы(DK) | 101 |
| 10.128.3.1 | Шлюз |  |
| 10.128.3.2-10.128.3.254 | Пул для пользователей |  |
| 10.128.4.0/24 | Кафедра (DEP) | 102 |
| 10.128.4.1 | Шлюз |  |
| 10.128.4.2-10.128.4.254 | Пул для пользователей |  |
| 10.128.5.0/24 | Администрация (ADM) | 103 |
| 10.128.5.1 | Шлюз |  |
| 10.128.5.2-10.128.5.254 | Пул для пользователей |  |
| 10.128.6.0/24 | Другие пользователи(OTHER) | 104 |
| 10.128.6.1 | Шлюз |  |
| 10.128.6.2-10.128.6.254 | Пул для пользователей |  |

Задаем IP-адрес шлюзу и самому серверу web (рис. 20), (рис. 21).




Рис. 20: Задание IP-адреса шлюзу




Рис. 21: Задание IP-адреса

Аналогично с помощью таблицы задаем. остальные IP-адреса.

Выполняем проверку настройки устройств: пропингуем c dk-pavlovskaya-aamishina-1 dk-donskaya-aamishina-1. С помощью команды ifconfig посмотрим заданные IP-адреса (рис. 22), (рис. 23).




Рис. 22: ifconfig




Рис. 23: Пингование

Используя режим симуляции в Packet Tracer, изучим процесс передвижения пакета ICMP по сети (рис. 24). Передача пакета между устройствами из одной сети проходит успешно.




Рис. 24: Режим симуляции

Изучим содержимое передаваемого пакета и заголовки задействованных протоколов (рис. 25). Смотрим информацию о пакете: кадр физического уровня Ethernet, где указаны mac-адреса, кадр сетевого уровня IP, где указаны IP-адреса источника и получателя и ICMP-кадр.




Рис. 25: Информация о PDU

При передаче пакетов между устройствами из разных сетей происходит сбой.

# 4 Контрольные вопросы

1. Какая команда используется для просмотра списка VLAN на сетевом устройстве?

Команда show vlan.

1. Охарактеризуйте VLAN Trunking Protocol (VTP). Приведите перечень команд с пояснениями для настройки и просмотра информации о VLAN.

Протокол VTP (англ. VLAN Trunking Protocol) — протокол ЛВС, служащий для обмена информацией о VLAN (виртуальных сетях), имеющихся на выбранном транковом порту. Разработан и используется компанией Cisco.

* show vlan — выводит подробный список номеров и имён VLAN, активных на коммутаторе, а также портов, назначенных в каждую из них;
* switchport access vlan vlan\_number - команды для назначения отдельных портов в сети VLAN;
* switchport access vlan vlan\_number - команды для назначения диапазонов портов в сети VLAN.

1. Охарактеризуйте Internet Control Message Protocol (ICMP). Опишите формат пакета ICMP.

Протокол Internet Control Message Protocol (ICMP) – это набор коммуникационных правил, которые устройства используют для распространения информации об ошибках передачи данных в сети. При обмене сообщениями между отправителем и получателем могут возникнуть непредвиденные ошибки. Например, сообщения могут быть слишком длинными или пакеты данных могут приходить не по порядку, поэтому получатель не может их организовать.

Формат пакета ICMP включает следующие поля:

* Идентификатор (обычно это идентификатор процесса) и номер по порядку (увеличивается на 1 при посылке каждого пакета). Эти поля служат для того, чтобы отправитель мог связать в пары запросы и отклики.
* Тип определяет, является ли этот пакет запросом (8) или откликом (0).
* Контрольная сумма представляет собой 16-разрядное дополнение по модулю 1 контрольной суммы всего ICMP-сообщения, начиная с поля тип.
* Данные служит для записи информации, возвращаемой отправителю.

1. Охарактеризуйте Address Resolution Protocol (ARP). Опишите формат пакета ARP.

ARP - протокол разрешения адресов (Address Resolution Protocol) является протоколом третьего (сетевого) уровня модели OSI, используется для преобразования IP-адресов в MAC-адреса, играет важную функцию в множественном доступе сетей.

Формат сообщения ARP включает следующие поля:

* Тип оборудования. Размер поля равен 2 байтам. Определяет тип оборудования, используемое для передачи сообщения. Наиболее распространённый тип оборудования — Ethernet. Значение Ethernet равно 1.
* Тип протокола. Указывает, какой протокол использовался для передачи сообщения. Значение этого поля равно 2048, что указывает на IPv4.
* Длина аппаратного адреса. Показывает длину сетевого адреса в байтах. Размер MAC-адреса Ethernet составляет 6 байт.
* Длина адреса протокола. Показывает размер IP-адреса в байтах. Размер IP-адреса равен 4 байтам.
* Операционный закон. Указывает тип сообщения. Если значение этого поля равно 1, то это сообщение-запрос, а если значение этого поля равно 2, то это ответное сообщение.
* Аппаратный адрес отправителя. Содержит MAC-адрес устройства, передающего сообщение.

1. Что такое MAC-адрес? Какова его структура?

MAC-адрес — это уникальный код, присвоенный производителем сетевому устройству (например, беспроводному сетевому адаптеру или ethernet-адаптеру). MAC — это сокращение от Media Access Control. Предполагается, что каждый код является уникальным для определённого устройства. MAC-адрес состоит из шести групп по два символа, разделённых двоеточиями, например, 00:1B:44:11:3A:B7.

# 5 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я получила основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

# Список литературы

1. Кулябов Д.С., Королькова А.В. Администрирование локальных систем: лабораторные работы : учебное пособие. Москва: РУДН, 2017. 119 с.